**ИЗМЕНЕНИЯ**

**ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ** **ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-27527 (ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)**

 1.  п.1.2.1. «технические характеристики» технического задания (раздел IV документации о проведении запроса предложений в электронной форме) читать в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Кузов | Тип - цельнометаллический 7-местный фургон |
| Двигатель | ISF2.8s5129P (или эквивалент) |
| Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
| Количество цилиндров двигателя и их расположение | 4, рядное |
| Рабочий объем цилиндров двигателя, л | Не более 2,8 |
| Номинальная мощность двигателя, нетто кВт (л.с.) | Не менее 88,3 (120) |
| при частоте вращения коленчатого вала двигателя, об/мин |  Не менее 3200 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н\*м (кгсм) | Не менее 270 (27,5) |
| при частоте вращения коленчатого вала двигателя, об/мин | В диапазоне от не более 1600 до не менее 2700 |
| Система подачи топлива  | Тип Common Rail |
| Экологические нормы | Не менее Евро 5 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Тип передней подвески | Зависимая, на полуэллиптических рессорах |
| Тип задней подвески | Зависимая, на полуэллиптических рессорах |
| Тип привода | Подключаемый полный |
| Полная масса, кг | Не более 3285 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | Не более 2380 |
| База, мм | Не менее 2760 |
| Габаритные размеры, мм | — |
|        длина | Не более 4810 |
|        ширина по кабине | Не более 2030 |
|        высота по кабине | Не более 2385 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | Не менее 205 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | Не более 6 |
| Количество пассажирских мест (без водителя) | Не менее 6 |
| Пассажировместимость | В диапазоне не менее 6 не более 7 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | — |
|        длина | Не менее 1330 |
|        ширина | Не менее 1830 |
|        высота | Не менее 1430 |
| Объем грузового салона, куб.м. | Не менее 3,4 |
| Коробка переключения передач | Механическая, пятиступенчатая (5 передач – вперёд, 1 – назад) |
| Раздаточная коробка | Механическая двухступенчатая |
| Рулевое управление | Рулевой привод с гидроусилителем |
| Емкость топливного бака, л | Не менее 64 |
| Тормозная система | Гидравлический двухконтурный привод |
| Тормозные механизмы | Передние – дисковый, задние - барабанные |
| Шины | 225/75R16 |

2. п.1.2.2. «комплектация» технического задания (раздел IV документации о проведении запроса предложений в электронной форме) читать в следующей редакции:

|  |
| --- |
|  |

- цвет кузова – белый;

- гидроусилитель руля;

- подогрев наружных зеркал заднего вида;

- предпусковой подогреватель двигателя Webasto (или эквивалент);

- круиз-контроль;

- блокируемый дифференциал заднего хода;

- устройство "ЭРА ГЛОНАСС";

- багажник на крышу (длина не менее 2,0 м) с лестницей на задней двери (с сертификатом соответствия);

- автосигнализация Scher-Khan Magicar 7 (или эквивалент) на 3 двери с турботаймером и обратной связью;

- антикоррозионная обработка кузова с установкой подкрылков;

- чехлы на сиденья (7 шт.);

- электростеклоподъёмники передних дверей;

- кондиционер подкапотный или на крышу;

- коврики в салон передние.

3. п. 1.2.2. «технические характеристики поставки транспортного средства» в спецификации (приложение №1 к договору поставки транспортного средства) проекта договора читать в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Кузов | Тип - цельнометаллический 7-местный фургон |
| Двигатель | ISF2.8s5129P (или эквивалент) |
| Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
| Количество цилиндров двигателя и их расположение | 4, рядное |
| Рабочий объем цилиндров двигателя, л | Не более 2,8 |
| Номинальная мощность двигателя, нетто кВт (л.с.) | Не менее 88,3 (120) |
| при частоте вращения коленчатого вала двигателя, об/мин |  Не менее 3200 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н\*м (кгсм) | Не менее 270 (27,5) |
| при частоте вращения коленчатого вала двигателя, об/мин | В диапазоне от не более 1600 до не менее 2700 |
| Система подачи топлива  | Тип Common Rail |
| Экологические нормы | Не менее Евро 5 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Тип передней подвески | Зависимая, на полуэллиптических рессорах |
| Тип задней подвески | Зависимая, на полуэллиптических рессорах |
| Тип привода | Подключаемый полный |
| Полная масса, кг | Не более 3285 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | Не более 2380 |
| База, мм | Не менее 2760 |
| Габаритные размеры, мм | — |
|        длина | Не более 4810 |
|        ширина по кабине | Не более 2030 |
|        высота по кабине | Не более 2385 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | Не менее 205 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | Не более 6 |
| Количество пассажирских мест (без водителя) | Не менее 6 |
| Пассажировместимость | В диапазоне не менее 6 не более 7 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | — |
|        длина | Не менее 1330 |
|        ширина | Не менее 1830 |
|        высота | Не менее 1430 |
| Объем грузового салона, куб.м. | Не менее 3,4 |
| Коробка переключения передач | Механическая, пятиступенчатая (5 передач – вперёд, 1 – назад) |
| Раздаточная коробка | Механическая двухступенчатая |
| Рулевое управление | Рулевой привод с гидроусилителем |
| Емкость топливного бака, л | Не менее 64 |
| Тормозная система | Гидравлический двухконтурный привод |
| Тормозные механизмы | Передние – дисковый, задние - барабанные |
| Шины | 225/75R16 |

4. п. 1.2.3.«комплектация»в спецификации (приложение №1 к договору поставки транспортного средства) проекта договора читать в следующей редакции:

цвет кузова – белый;

- гидроусилитель руля;

- подогрев наружных зеркал заднего вида;

- предпусковой подогреватель двигателя Webasto (или эквивалент);

- круиз-контроль;

- блокируемый дифференциал заднего хода;

- устройство "ЭРА ГЛОНАСС";

- багажник на крышной (длина не менее 2,0 м) с лестницей на задней двери (с сертификатом соответствия);

- автосигнализация Scher-Khan Magicar 7 (или эквивалент) на 3 двери с турботаймером и обратной связью;

- антикоррозионная обработка кузова с установкой подкрылков;

- чехлы на сиденья (7 шт.);

- электростеклоподъёмники передних дверей;

- кондиционер подкапотный или на крышу;

- коврики в салон передние.

 5. п.8 извещения о проведении запроса предложений в электронной форме читать в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| *8. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи предложений участников запроса предложений в электронной форме* | Заявки на участие в запросе предложений подаются в форме электронных документов непосредственно на ЭТП. Порядок подачи заявок- в соответствии с Регламентом ЭТП и требованиями документации о закупке.Дата начала приема предложений: **«30» ноября 2021 г.**Дата и время окончания приема предложений: **«13» декабря 2021 г.** **в 09:00 по московскому времени** |

6. п.10 извещения о проведении запроса предложений в электронной форме читать в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| *10.Место и дата рассмотрения предложений на участие в запросе предложений в электронной форме, порядок подведения итогов запроса предложений в электронной форме* | Рассмотрение заявок участников запроса предложений в электронной форме осуществляется по адресу местонахождения Заказчика: Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, территория ОЭЗ ППТ Липецк, здание 2*Дата рассмотрения первых частей заявок* :**«15» декабря 2021 г***Дата рассмотрения вторых частей заявок* : **«17» декабря 2021 г***Дата подведения итогов закупки***«20» декабря 2021 г**Порядок подведения итогов запроса предложений в электронной форме – в соответствии со ст.13 раздела II «Критерии оценки Предложений на участие в запросе предложений», ст. 14 раздела II «Порядок рассмотрения и оценки заявок», а также с учетом ст. 24 раздела I о «приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» раздела  I «Информация о проведении запроса предложений в электронной форме». |

 7. п.10 информационной карты документации о проведении запроса предложений в электронной форме читать в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| *10. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о проведении запроса предложений в электронной форме* | Форма и порядок предоставления разъяснений положений документации о проведении запроса предложений в электронной форме указаны в статье 9 раздела II настоящей документацииДата начала предоставления разъяснений документации о проведении запроса предложений в электронной форме: **«30» ноября 2021 г.**Дата окончания срока предоставления разъяснений документации о проведении запроса предложений в электронной форме: **«10» декабря 2021 г. 16:30 по московскому времени**Разъяснение положений документации о проведении запроса предложений размещается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт), ЭТП «B2B-Russez» |

8. п.11 информационной карты документации о проведении запроса предложений в электронной форме читать в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| *11.Место, порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи предложений участников запроса предложений в электронной форме, порядок подведения итогов запроса предложений в электронной форме* | Заявки на участие в запросе предложений подаются в форме электронных документов непосредственно на ЭТП. Порядок подачи заявок- в соответствии с Регламентом ЭТП и требованиями документации о закупке.Дата начала приема предложений: **«30» ноября 2021 г.**Дата и время окончания приема предложений: **«13» декабря 2021 г.** **в 09:00 по московскому времени.**Порядок подведения итогов запроса предложений в электронной форме – в соответствии с ст.13 раздела II «Критерии оценки Предложений на участие в запросе предложений», ст. 14 раздела II «Порядок рассмотрения и оценки Предложений» |

 9. п.18 информационной карты документации о проведении запроса предложений в электронной форме читать в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 18. *Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки* | Рассмотрение заявок участников запроса предложений в электронной форме осуществляется по адресу местонахождения Заказчика: Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, территория ОЭЗ ППТ Липецк, здание 2*Дата рассмотрения первых частей заявок* :**«15» декабря 2021 г***Дата рассмотрения вторых частей заявок* : **«17» декабря 2021 г***Дата подведения итогов закупки***«20» декабря 2021 г** |